Załącznik   Nr. 2 

Inwestor:
Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice

Wykonawca:

 
	
Kosztorys  Ślepy ( Ofertowy ) Nr:	1GŁ/I/07

Nr. Umowy: 
Kod Słownika Zamówień: 45262521-9
Data Oprac.: 2007-01-04
Umowa z dnia: 
Nazwa budowy: Remont Elewacji Budynku Urzędu Gminy
Adres budowy: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice	
Obiekt: Urząd Gminy
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
Charakterystyka Robót: Poziom cen: IV kw./2006 r w/g danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych dostępnych publikacji
Opracowano na podstawie projektu, oraz zakresu i danych Zamawiającego.
Podstawa opracowania:	KNR 4-01, KNR 0-23, KNR 0-33, KNR 0-28, KNNR 2, KNR 20-2U, KNR 2-02, AW, KNNR 3
Waluta:	PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem	

Sporządził:
Ryszard Mueller
Upr. Bud. Nr. BA-IV/8346/147/TO/89

	Sprawdził:

 

Kosztorys  scalony ślepy 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Element I: Elewacja boczna "L"
					
1	KNR 4-01
0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	5,400	m2			
2	KNR 4-01
0727-02-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	5,400	m2			
3	KNR 0-23
0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	5,400	m2			
4	KNR 0-33
0124-06-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -Sto-Superlit - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	5,400	m2			
5	KNR 0-28
2620-01-050	 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	97,800	m2			
6	KNR 0-23
2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 
	99,810	m2			
7	KNR 4-01
0725-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	14,670	m2			
8	KNR 0-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących  PS-E FS 15 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	97,800	m2			
9	KNR 0-23
2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	391,200	szt			
10	KNR 0-23
2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	97,800	m2			
11	KNR 0-23
2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych FS 15 frezowanych gr. 5 cm,do ościeży 
	2,010	m2			
12	KNR 0-23
2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	2,010	m2			
13	KNR 0-23
2612-09-040	Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,100	m			
14	KNR 0-23
2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	8,000	m			
15	KNR 0-23
0932-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	99,810	m2			
16	KNR 0-23
0932-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	97,800	m2			
17	KNR 0-23
0932-03-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	2,010	m2			
18	KNNR 2
1405-020-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	99,810	m2			
19	KNR 4-01
0205-05-123	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	2,000	miejsce			
20	KNR 4-01
0205-06-020	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	4,000	szt			
21	KNR 20-2U
2810-05-050	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	4,170	m2			
22	KNR 4-01
1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	3,630	m2			
23	KNR 4-01
1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	1,500	m2			
24	KNR 2-02
1220-04-050	Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych
	3,300	m2			
25	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna. Wymiana daszka nad drzwiami na daszek z poliwenglanu w konstrukcji AL 
	3,300	m2			
26	KNNR 3
0701-020-050	Remont skrzydeł okiennych pojedynczych
	0,960	m2			
27	KNR 2-02
1219-03-020	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
	1,000	szt			
28	KNR 2-02
1604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,080	m2			
29	KNR 2-02
1613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,080	m2			
30	KNR 20-2U
1625-01-050	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,080	m2			
31	KNR 20-2U
1621-02-050	Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,500	m2			
32	KNR 4-01
0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,102	m3			
33	KNR 4-01
0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	9,918	m3			
34	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,102	m3			
		Razem:					
2		Element I: Elewacja boczna "P"
					
35	KNR 4-01
0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	10,150	m2			
36	KNR 4-01
0727-02-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	10,150	m2			
37	KNR 0-23
0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	10,150	m2			
38	KNR 0-33
0124-06-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -Sto-Superlit - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	10,150	m2			
39	KNR 0-28
2620-01-050	 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	77,940	m2			
40	KNR 0-23
2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 
	85,590	m2			
41	KNR 4-01
0725-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	15,588	m2			
42	KNR 0-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących PS-E  FS 15 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	77,940	m2			
43	KNR 0-23
2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły
	311,760	szt			
44	KNR 0-23
2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	77,940	m2			
45	KNR 0-23
2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr. 5 cm. PS-E FS 15 ,do ościeży 
	7,650	m2			
46	KNR 0-23
2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	7,650	m2			
47	KNR 0-23
2612-09-040	Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,100	m			
48	KNR 0-23
2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	62,400	m			
49	KNR 0-23
0932-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	85,590	m2			
50	KNR 0-23
0932-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	77,940	m2			
51	KNR 0-23
0932-03-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	7,650	m2			
52	KNNR 2
1405-020-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	85,590	m2			
53	KNR 4-01
0205-05-123	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	1,000	miejsce			
54	KNR 4-01
0205-06-020	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	6,000	szt			
55	KNR 20-2U
2810-05-050	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	5,700	m2			
56	KNR 4-01
1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	5,170	m2			
57	KNR 4-01
1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	2,310	m2			
58	KNNR 3
0701-020-050	Remont skrzydeł okiennych pojedynczych
	1,440	m2			
59	KNR 4-01
1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat  z prętów prostych
	10,500	m2			
60	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna. Daszek nad drzwiami na daszek z poliwenglanu w konstrukcji AL 
	1,500	m2			
61	KNR 2-02
1604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,080	m2			
62	KNR 2-02
1613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,080	m2			
63	KNR 20-2U
1625-01-050	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,080	m2			
64	KNR 20-2U
1621-02-050	Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,500	m2			
65	KNR 4-01
0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,273	m3			
66	KNR 4-01
0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	11,457	m3			
67	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,273	m3			
		Razem:					
3		Element I: Elewacja tylna
					
68	KNR 4-01
0535-05-040	Rozebranie rur spustowych 
	40,000	m			
69	KNR 20-2U
0519-04-040	Ponowny montaż  rur spustowych  po wykonaniu robót elewacyjnych.
	40,000	m			
70	KNR 4-01
0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	12,550	m2			
71	KNR 4-01
0727-02-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	12,550	m2			
72	KNR 0-23
0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	12,550	m2			
73	KNR 0-33
0124-06-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego  uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	12,550	m2			
74	KNR 0-28
2620-01-050	 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	196,110	m2			
75	KNR 0-23
2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 
	210,585	m2			
76	KNR 4-01
0725-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	29,470	m2			
77	KNR 0-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących PS-E FS 15  frezowanych, do ścian
	196,110	m2			
78	KNR 0-23
2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły
	784,440	szt			
79	KNR 0-23
2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	196,110	m2			
80	KNR 0-23
2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych, PS-E FS 15 frezowany do ościeży 
	14,475	m2			
81	KNR 0-23
2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	14,475	m2			
82	KNR 0-23
2612-09-040	Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	22,500	m			
83	KNR 0-23
2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	100,700	m			
84	KNR 0-23
0932-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	210,585	m2			
85	KNR 0-23
0932-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	196,110	m2			
86	KNR 0-23
0932-03-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	14,475	m2			
87	KNNR 2
1405-020-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	210,585	m2			
88	KNR 4-01
0205-05-123	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	1,000	miejsce			
89	KNR 4-01
1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	1,200	m2			
90	KNNR 3
0701-020-050	Remont skrzydeł okiennych pojedynczych
	3,360	m2			
91	KNR 4-01
1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat z prętów prostych
	28,800	m2			
92	KNR 2-02
1604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	253,510	m2			
93	KNR 2-02
1613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	253,510	m2			
94	KNR 20-2U
1625-01-050	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	253,510	m2			
95	KNR 4-01
0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,760	m3			
96	KNR 4-01
0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	15,840	m3			
97	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,760	m3			
		Razem:					
4		Element I: Elewacja frontowa
					
98	KNR 4-01
0535-05-040	Rozebranie rur spustowych 
	30,000	m			
99	KNR 20-2U
0519-04-040	Ponowny montaż  rur spustowych  po wykonaniu robót elewacyjnych.
	30,000	m			
100	KNR 4-01
0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	12,500	m2			
101	KNR 4-01
0727-02-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	12,500	m2			
102	KNR 0-23
0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	12,500	m2			
103	KNR 0-33
0124-06-050	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego  uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	12,500	m2			
104	KNR 0-28
2620-01-050	 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	197,620	m2			
105	KNR 0-23
2611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 	211,645	m2			
106	KNR 4-01
0725-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 1 m2
	23,714	m2			
107	KNR 0-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących  PS-E FS 15 frezowanych, do ścian
	197,620	m2			
108	KNR 0-23
2612-04-020	Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły
	790,480	szt			
109	KNR 0-23
2612-06-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	197,620	m2			
110	KNR 0-23
2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych, do ościeży 
	14,025	m2			
111	KNR 0-23
2612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	14,025	m2			
112	KNR 0-23
2612-09-040	Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	21,000	m			
113	KNR 0-23
2612-08-040	Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	93,800	m			
114	KNR 0-23
0932-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	211,645	m2			
115	KNR 0-23
0932-02-050	Ręczne wykon.  cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu
	197,620	m2			
116	KNR 0-23
0932-03-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm, na ościeżach o szer do 15 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu
	14,025	m2			
 117	KNNR 2
1405-020-050	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	211,645	m2			
118	KNR 4-01
0533-02-050	Wymiana pokrycia opierzeń daszka z blachy ocynkowanej
	3,060	m2			
119	KNR 4-01
1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	4,560	m2			
120	KNR 4-01
1212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  krat z prętów prostych
	19,950	m2			
121	KNR 2-02
1604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	252,500	m2			
122	KNR 2-02
1613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	252,500	m2			
123	KNR 20-2U
1625-01-050	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	252,200	m2			
124	KNR 20-2U
1621-02-050	Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	3,520	m2			
125	KNR 4-01
0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,588	m3			
126	KNR 4-01
0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	14,292	m3			
127	(AW) AW
0	Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,588	m3			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

 Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Element I: Elewacja boczna "L"
Ilość r-g: 498,3022
						
2. 	Element I: Elewacja boczna "P"
Ilość r-g: 512,1805
						
3. 	Element I: Elewacja tylna
Ilość r-g: 1 080,3566
						
4. 	Element I: Elewacja frontowa
Ilość r-g: 1 052,3976

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
W tym transp., ruszt. 	 PLN						
Koszty pośr. od R 							
Koszty pośr. od S 							
Zysk od R 							
Zysk od S 							
Zysk od KR 							
Zysk od KS 							
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN