Załącznik nr. 2

Inwestor:
Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
Forma prawna: Jednostka Samorządowa
Numer REGON: 
Organ rejestrowy: 
	
Wykonawca:

 
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys Ofertowy Nr:	1aGŁ/III/07

Kod CPV: 45262521-9
Kody CPV:
45262521-9	Roboty w zakresie fasad	
Data Oprac.: 2007-03-09
Nazwa budowy: Remont Elewacji Budynku
Kod budowy: 
Adres budowy: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
Obiekt: Urząd Gminy
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 0-23, KNR 0-33, KNR 0-28, KNNR 2, KNR 20-2U, KNR 2-02, AW, KNNR 3, KNR 2-25
Waluta:PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem	
Koszty z narzutami netto 	 PLN						
Stawka VAT							
Wartość brutto							

Sporządził:
Ryszard Mueller
Upr. Bud. Nr. BA-IV/8346/147/TO/89

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót FIDIC

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jedn.	Wartość	
			Ilość	nazwa			
1	2	3	4	5	6	7	
1		Element I: Elewacja boczna "L"
					
1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	5,40	m2			
2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	5,40	m2			
3		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	5,40	m2			
4		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	5,40	m2			
5		 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	97,80	m2			
6		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	99,81	m2			
7		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	14,67	m2			
8		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących f FS 15 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	97,80	m2			
9		Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	391,20	szt			
	4*97,8	391,20				
		-------------				
	Przeniesienie +				391,20	
10		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	97,80	m2			
11		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych FS 15 frezowanych gr. 5 cm,do ościeży 
	2,01	m2			
12		Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	2,01	m2			
13		Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,10	m			
14		Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	8,00	m			
	1,4*2*2	5,60				
	1,2*2	2,40				
		-------------				
	Przeniesienie +				8,00	
15		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	99,81	m2			
16		Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	97,80	m2			
17		Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm, na ościeżach o szer. do 15 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu
	2,01	m2			
18		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	99,81	m2			
19		Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	2,00	miejsce			
20		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	4,00	szt			
21		Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	4,17	m2			
22		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	3,63	m2			
23		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	1,50	m2			
24		Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych
	3,30	m2			
25		Kalkulacja indywidualna. Wymiana daszka nad drzwiami na daszek z poliwęglanu w konstrukcji AL 
	3,30	m2			
26		Remont skrzydeł okiennych pojedynczych - piwnica
	0,96	m2			
27		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
	1,00	szt			
28		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,08	m2			
29		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,08	m2			
30		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,08	m2			
31		Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,50	m2			
32		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,10	m3			
33		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	9,92	m3			
34		Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,10	m3			
					Razem:		
2		Element II: Elewacja boczna "P"
					
35		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	10,15	m2			
36		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	10,15	m2			
37		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	10,15	m2			
38		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	10,15	m2			
39		 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	77,94	m2			
40		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	85,59	m2			
41		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	15,59	m2			
42		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących FS 15 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	77,94	m2			
43		Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	311,76	szt			
	4*77,94	311,76				
		-------------				
	Przeniesienie +				311,76	
44		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	77,94	m2			
45		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych FS15 gr. 5 cm., do ościeży 
	7,65	m2			
46		Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	7,65	m2			
47		Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,10	m			
48		Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	62,40	m			
	1,4*2*12	33,60				
	1,2*3	3,60				
	2,8*9	25,20				
		-------------				
	Przeniesienie +				62,40	
49		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	85,59	m2			
50		Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	77,94	m2			
51		Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	7,65	m2			
52		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	85,59	m2			
53		Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	1,00	miejsce			
54		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	6,00	szt			
55		Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	5,70	m2			
56		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	5,17	m2			
57		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	2,31	m2			
58		Remont skrzydeł okiennych pojedynczych - piwnica 
	1,44	m2			
59		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat  z prętów prostych
	10,50	m2			
60		Kalkulacja indywidualna. Daszek nad drzwiami na daszek z poliwęglanu w konstrukcji AL 
	1,50	m2			
61		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,08	m2			
62		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,08	m2			
63		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,08	m2			
64		Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,50	m2			
65		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,27	m3			
66		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	11,46	m3			
67		Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,27	m3			
					Razem:		
3		Element III: Elewacja frontowa
					
68		Rozebranie rur spustowych 
	30,00	m			
69		Ponowny montaż  rur spustowych  po wykonaniu robót elewacyjnych.
	30,00	m			
70		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	12,50	m2			
71		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	12,50	m2			
72		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	12,50	m2			
73		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	12,50	m2			
74		 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	197,62	m2			
75		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	211,65	m2			
76		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	23,71	m2			
77		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących FS15 frezowanych, do ścian
	197,62	m2			
78		Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły
	790,48	szt			
	4*197,62	790,48				
		-------------				
	Przeniesienie +				790,48	
79		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	197,62	m2			
80		Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych,  FS 15 do ościeży 
	14,03	m2			
81		Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	14,03	m2			
82		Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	21,00	m			
83		Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	93,80	m			
	1,4*2*20	56,00				
	1,8*21	37,80				
		-------------				
	Przeniesienie +				93,80	
84		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	211,65	m2			
85		Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	197,62	m2			
86		Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	14,03	m2			
87		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	211,65	m2			
88		Wymiana pokrycia opierzeń daszka z blachy ocynkowanej
	3,06	m2			
89		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	4,56	m2			
90		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  krat z prętów prostych
	19,95	m2			
91		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	252,50	m2			
92		Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	252,50	m2			
93		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	252,20	m2			
94		Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	3,52	m2			
95		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,59	m3			
96		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	14,29	m3			
97		Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,59	m3			
					Razem:		
4		Element IV: Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej samonośnej o wym. 3500 mm x 1450 mm (wypełnienie profil zamknięty 20 x 20 mm) ocynk - wjazd od tylnej elewacji.
					
98		Demontaż części ogrodzenia  z siatki na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych - poz. zastępcza - wsp. do R= 0,5
	5,22	m2			
	1,45*3,6	5,22				
		-------------				
	Przeniesienie +				5,22	
99		Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu IV - pod prowadnicę
	0,96	m3			
	4*0,6*0,4	0,96				
		-------------				
	Przeniesienie +				0,96	
100		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych - pod prowadnicę bramy
	0,96	m3			
	0,6*4*0,4	0,96				
		-------------				
	Przeniesienie +				0,96	
101		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm
	14,08	kg			
	0,88*4*4	14,08				
		-------------				
	Przeniesienie +				14,08	
102		Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej samonośnej o wym 3500 mm x 1450 mm - wypełnienie profil zamknięty 20 x 20 mm (ocynk) wraz z słupkami  kształtowników stalowych (słupki z odzysku) - pioz. zbliżona. 
	5,08	m2			
	3,5*1,45	5,08				
		-------------				
	Przeniesienie +				5,08	
					Razem:		
					Ogółem:		

Kosztorys ofertowy skrócony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Element I: Elewacja boczna "L"
					
1	KNR 4-01
0819-15-050	(NP) Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	5,40	m2			
2	KNR 4-01
0727-02-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	5,40	m2			
3	KNR 0-23
0931-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	5,40	m2			
4	KNR 0-33
0124-06-050	(NP) Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	5,40	m2			
5	KNR 0-28
2620-01-050	(NP)  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	97,80	m2			
6	KNR 0-23
2611-02-050	(NP) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	99,81	m2			
7	KNR 4-01
0725-01-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	14,67	m2			
8	KNR 0-23
2612-01-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących odm. 20 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	97,80	m2			
9	KNR 0-23
2612-04-020	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	391,20	szt			
10	KNR 0-23
2612-06-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	97,80	m2			
11	KNR 0-23
2612-02-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych FS 15 frezowanych gr. 5 cm,do ościeży 
	2,01	m2			
12	KNR 0-23
2612-07-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	2,01	m2			
13	KNR 0-23
2612-09-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,10	m			
14	KNR 0-23
2612-08-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	8,00	m			
15	KNR 0-23
0932-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	99,81	m2			
16	KNR 0-23
0932-02-050	(NP) Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	97,80	m2			
17	KNR 0-23
0932-03-050	(NP) Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	2,01	m2			
18	KNNR 2
1405-020-050	(NP) Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	99,81	m2			
19	KNR 4-01
0205-05-123	(NP) Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	2,00	miejsce			
20	KNR 4-01
0205-06-020	(NP) Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	4,00	szt			
21	KNR 20-2U
2810-05-050	(NP) Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	4,17	m2			
22	KNR 4-01
1212-05-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	3,63	m2			
23	KNR 4-01
1212-02-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	1,50	m2			
24	KNR 2-02
1220-04-050	(NP) Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych
	3,30	m2			
25	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna. Wymiana daszka nad drzwiami na daszek z poliwęglanu w konstrukcji AL 
	3,30	m2			
26	KNNR 3
0701-020-050	(NP) Remont skrzydeł okiennych pojedynczych - piwnica
	0,96	m2			
27	KNR 2-02
1219-03-020	(NP) Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
	1,00	szt			
28	KNR 2-02
1604-02-050	(NP) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,08	m2			
29	KNR 2-02
1613-01-050	(NP) Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,08	m2			
30	KNR 20-2U
1625-01-050	(NP) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,08	m2			
31	KNR 20-2U
1621-02-050	(NP) Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,50	m2			
32	KNR 4-01
0108-09-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,10	m3			
33	KNR 4-01
0108-10-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	9,92	m3			
34	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,10	m3			
		Razem:					
2		Element II: Elewacja boczna "P"
					
35	KNR 4-01
0819-15-050	(NP) Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	10,15	m2			
36	KNR 4-01
0727-02-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	10,15	m2			
37	KNR 0-23
0931-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	10,15	m2			
38	KNR 0-33
0124-06-050	(NP) Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	10,15	m2			
39	KNR 0-28
2620-01-050	(NP)  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	77,94	m2			
40	KNR 0-23
2611-02-050	(NP) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	85,59	m2			
41	KNR 4-01
0725-01-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	15,59	m2			
42	KNR 0-23
2612-01-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących FS15 frezowanych gr 5 cm, do ścian
	77,94	m2			
43	KNR 0-23
2612-04-020	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	311,76	szt			
44	KNR 0-23
2612-06-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	77,94	m2			
45	KNR 0-23
2612-02-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr. 5 cm FS15, do ościeży 
	7,65	m2			
46	KNR 0-23
2612-07-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	7,65	m2			
47	KNR 0-23
2612-09-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	13,10	m			
48	KNR 0-23
2612-08-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	62,40	m			
49	KNR 0-23
0932-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	85,59	m2			
50	KNR 0-23
0932-02-050	(NP) Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	77,94	m2			
51	KNR 0-23
0932-03-050	(NP) Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	7,65	m2			
52	KNNR 2
1405-020-050	(NP) Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	85,59	m2			
53	KNR 4-01
0205-05-123	(NP) Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2
	1,00	miejsce			
54	KNR 4-01
0205-06-020	(NP) Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
	6,00	szt			
55	KNR 20-2U
2810-05-050	(NP) Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
	5,70	m2			
56	KNR 4-01
1212-05-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad z prętów prostych
	5,17	m2			
57	KNR 4-01
1212-02-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	2,31	m2			
58	KNNR 3
0701-020-050	(NP) Remont skrzydeł okiennych pojedynczych - piwnica 
	1,44	m2			
59	KNR 4-01
1212-05-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat  z prętów prostych
	10,50	m2			
60	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna.Daszek nad drzwiami na daszek z poliwenglanu w konstrukcji AL 
	1,50	m2			
61	KNR 2-02
1604-02-050	(NP) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	109,08	m2			
62	KNR 2-02
1613-01-050	(NP) Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	109,08	m2			
63	KNR 20-2U
1625-01-050	(NP) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	109,08	m2			
64	KNR 20-2U
1621-02-050	(NP) Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	2,50	m2			
65	KNR 4-01
0108-09-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,27	m3			
66	KNR 4-01
0108-10-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	11,46	m3			
67	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,27	m3			
		Razem:					
3		Element III: Elewacja frontowa
					
68	KNR 4-01
0535-05-040	(NP) Rozebranie rur spustowych 
	30,00	m			
69	KNR 20-2U
0519-04-040	(NP) Ponowny montaż  rur spustowych  po wykonaniu robót elewacyjnych.
	30,00	m			
70	KNR 4-01
0819-15-050	(NP) Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół
	12,50	m2			
71	KNR 4-01
0727-02-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.II 
	12,50	m2			
72	KNR 0-23
0931-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	12,50	m2			
73	KNR 0-33
0124-06-050	(NP) Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywic syntet.z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - uziarnienie 2,0 mm, wykonywane ręcznie
	12,50	m2			
74	KNR 0-28
2620-01-050	(NP)  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	197,62	m2			
75	KNR 0-23
2611-02-050	(NP) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	211,65	m2			
76	KNR 4-01
0725-01-050	(NP) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2
	23,71	m2			
77	KNR 0-23
2612-01-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych samogasnących FS15 frezowanych, do ścian
	197,62	m2			
78	KNR 0-23
2612-04-020	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	790,48	szt			
79	KNR 0-23
2612-06-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	197,62	m2			
80	KNR 0-23
2612-02-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 
	14,03	m2			
81	KNR 0-23
2612-07-050	(NP) Ocieplenie ścian budynków systemem . Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	14,03	m2			
82	KNR 0-23
2612-09-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Zamocowanie listwy cokołowej
	21,00	m			
83	KNR 0-23
2612-08-040	(NP) Ocieplenie ścian budynków . Ochrona narożników wypukłych kątownikiem - okna
	93,80	m			
84	KNR 0-23
0932-01-050	(NP) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	211,65	m2			
85	KNR 0-23
0932-02-050	(NP) Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu
	197,62	m2			
86	KNR 0-23
0932-03-050	(NP) Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
	14,03	m2			
87	KNNR 2
1405-020-050	(NP) Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - kolor w/g projektu.
	211,65	m2			
88	KNR 4-01
0533-02-050	(NP) Wymiana pokrycia opierzeń daszka z blachy ocynkowanej
	3,06	m2			
89	KNR 4-01
1212-02-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - elementy metalowe na elewacji
	4,56	m2			
90	KNR 4-01
1212-05-050	(NP) Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  krat z prętów prostych
	19,95	m2			
91	KNR 2-02
1604-02-050	(NP) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.
	252,50	m2			
92	KNR 2-02
1613-01-050	(NP) Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
	252,50	m2			
93	KNR 20-2U
1625-01-050	(NP) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)
	252,20	m2			
94	KNR 20-2U
1621-02-050	(NP) Daszki ochronne wolno stojące pokryte płytami pilśniowymi i papą smołową 1-warstwowo,o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków
	3,52	m2			
95	KNR 4-01
0108-09-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	1,59	m3			
96	KNR 4-01
0108-10-060	(NP) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 9 km
	14,29	m3			
97	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - koszt obsługi wysypiska
	1,59	m3			
		Razem:					
4		Element IV: Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej samonośnej o wym. 3500 mm x 1450 mm (wypełnienie profil zamknięty 20 x 20 mm) ocynk - wjazd od tylnej elewacji.
					
98	KNR 2-25
0307-0101-050	(NP) Demontaż części ogrodzenia  z siatki na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych - poz. zastępcza - wsp. do R= 0,5
	5,22	m2			
99	KNR 4-01
0102-03-060	(NP) Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu IV - pod prowadnicę
	0,96	m3			
100	KNR 4-01
0203-04-060	(NP) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych - pod prowadnicę bramy
	0,96	m3			
101	KNR 4-01
0202-02-033	(NP) Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm
	14,08	kg			
102	KNR 2-25
0312-0101-050	(NP) Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej samonośnej o wym 3500 mm x 1450 mm - wypełnienie profil zamknięty 20 x 20 mm (ocynk) wraz z słupkami  kształtowników stalowych (słupki z odzysku) - pioz. zbliżona. 
	5,08	m2			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Element I: Elewacja boczna "L"
Ilość r-g: 498,3022
						
2. 	Element II: Elewacja boczna "P"
Ilość r-g: 512,1805
						
3. 	Element III: Elewacja frontowa
Ilość r-g: 1 052,3976
						
4. 	Element IV: Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej samonośnej o wym. 3500 mm x 1450 mm (wypełnienie profil zamknięty 20 x 20 mm) ocynk - wjazd od tylnej elewacji.
Ilość r-g: 25,0389

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
W tym transp., ruszt. 	 PLN						
Koszty pośr. od R 							
Koszty pośr. od S 							
Zysk od R 							
Zysk od S 							
Zysk od KR 							
Zysk od KS 							
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN						
Stawka VAT 	22,00 %						
Wartość brutto 	 PLN