Zał. Nr 8

Inwestor:
URZĄD GMINY ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
87-148 ŁYSOMICE
Forma prawna: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
	Wykonawca:

 
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys  ofertowy Nr:	2/TK/VI/07

Kod CPV: 45310000-3
Kody CPV:
45111200-0		
45232400-6		
45232410-9		
45232423-3		
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	
Data Oprac.: 2007-04-25
Nazwa budowy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, LIPNICZKI, KONICZYNKA, ORAZ II ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO PONIATÓWKA
Kod budowy: 
Adres budowy: , 87-148 GMINA ŁYSOMICE
Obiekt: POMPOWNIE SIECIOWE TURZNO I - 1 szt , LIPNICZKI - 1 szt. , INDYWIDUALNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - 45 szt
Tytuł / Rodzaj robót: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Podstawa opracowania:KNR 2-01E, KNR 5-10, Wacetob KNR 403, Wacetob KNR 508, KNR 5-14, KNR 5-08, Wacetob KNR 510
Waluta:PLN

Sporządził:
Ryszard Mueller

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót FIDIC

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jedn.	Wartość	
			Ilość	nazwa			
1	2	3	4	5	6	7	
1		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Turzno I
					
1		Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii IV
	15,00	m			
2		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	15,00	m			
3		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x16 mm2
	10,00	m			
4		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	60,00	m			
5		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	17,00	m			
6		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii IV
	10,00	m			
7		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	1,00	pomiar			
8		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	4,00	pomiar			
					Razem:		
2		Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Turzno I
					
9		Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 20 kg
	1,00	szt			
10		Montaż płyty aparaturowej w szafce
	1,00	szt			
11		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1,00	pomiar			
12		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	3,00	pomiar			
13		Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	1,00	szt			
14		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	9,00	szt			
15		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	2,00	szt			
16		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	5,00	szt			
17		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	3,00	szt			
18		Montaż oświetlenia zewnętrznego na rurze 2'' - - kpl. lampa oświetleniowa - wys. 3m
	1,00	kpl			
19		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
20		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
	1,00	szt			
21		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
					Razem:		
3		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Lipniczki
					
22		Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii IV
	15,00	m			
23		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	15,00	m			
24		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x16 mm2
	10,00	m			
25		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	60,00	m			
26		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	17,00	m			
27		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii IV
	10,00	m			
28		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	1,00	pomiar			
29		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	4,00	pomiar			
					Razem:		
4		Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Lipniczki
					
30		Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 20 kg
	1,00	szt			
31		Montaż płyty aparaturowej w szafce
	1,00	szt			
32		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1,00	pomiar			
33		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	3,00	pomiar			
34		Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	1,00	szt			
35		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	9,00	szt			
36		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	2,00	szt			
37		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	5,00	szt			
38		Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	3,00	szt			
39		Montaż oświetlenia zewnętrznego na rurze 2'' - - kpl. lampa oświetleniowa - wys. 3m
	1,00	kpl			
40		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
41		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
	1,00	szt			
42		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
					Razem:		
5		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - II ETAP budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo - Lipniczki - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 21
					
43		Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I-II
	784,00	m			
44		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	784,00	m			
45		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	784,00	m			
46		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	794,00	m			
47		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III
	784,00	m			
48		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	21,00	pomiar			
49		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	84,00	pomiar			
					Razem:		
6		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Sieć  kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Turzno-Lipniczki do istniejącej przepompowni w Koniczynkach - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 24
					
50		Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I-II
	845,00	m			
51		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	845,00	m			
52		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	845,00	m			
53		Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	845,00	m			
54		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III
	845,00	m			
55		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	24,00	pomiar			
56		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	96,00	pomiar			
					Razem:		
					Ogółem:		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Turzno I
					
1	KNR 2-01E
701030100-040	(NP) Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii IV
	15,00	m			
2	KNR 5-10
0301-02-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	15,00	m			
3	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x16 mm2
	10,00	m			
4	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	60,00	m			
5	KNR 5-10
0301-03-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	17,00	m			
6	KNR 2-01E
704030200-040	(NP) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii IV
	10,00	m			
7	Wacetob KNR 403
1208-03-108	(NP) Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	1,00	pomiar			
8	Wacetob KNR 508
0901-04-108	(NP) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	4,00	pomiar			
		Razem:					
2		Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Turzno I
					
9	KNR 5-14
0103-01-020	(NP) Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 20 kg
	1,00	szt			
10	KNR 5-14
0102-08-020	(NP) Montaż płyty aparaturowej w szafce
	1,00	szt			
11	Wacetob KNR 508
0902-01-108	(NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1,00	pomiar			
12	Wacetob KNR 508
0902-02-108	(NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	3,00	pomiar			
13	KNR 5-08
0402-02-020	(NP) Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	1,00	szt			
14	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	9,00	szt			
15	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	2,00	szt			
16	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	5,00	szt			
17	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	3,00	szt			
18	Wacetob KNR 510
1011-01-090	(NP) Montaż oświetlenia zewnętrznego na rurze 2'' - - kpl. lampa oświetleniowa - wys. 3m
	1,00	kpl			
19	KNR 5-08
0309-09-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
20	KNR 5-08
0309-01-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
	1,00	szt			
21	KNR 5-08
0309-05-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
		Razem:					
3		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Lipniczki
					
22	KNR 2-01E
701030100-040	(NP) Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Grunt kategorii IV
	15,00	m			
23	KNR 5-10
0301-02-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	15,00	m			
24	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x16 mm2
	10,00	m			
25	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	60,00	m			
26	KNR 5-10
0301-03-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	17,00	m			
27	KNR 2-01E
704030200-040	(NP) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,8 m. Gruntkategorii IV
	10,00	m			
28	Wacetob KNR 403
1208-03-108	(NP) Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	1,00	pomiar			
29	Wacetob KNR 508
0901-04-108	(NP) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	4,00	pomiar			
		Razem:					
4		Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Lipniczki
					
30	KNR 5-14
0103-01-020	(NP) Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 20 kg
	1,00	szt			
31	KNR 5-14
0102-08-020	(NP) Montaż płyty aparaturowej w szafce
	1,00	szt			
32	Wacetob KNR 508
0902-01-108	(NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	1,00	pomiar			
33	Wacetob KNR 508
0902-02-108	(NP) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	3,00	pomiar			
34	KNR 5-08
0402-02-020	(NP) Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	1,00	szt			
35	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	9,00	szt			
36	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	2,00	szt			
37	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	5,00	szt			
38	KNR 5-14
0501-01-020	(NP) Montaż samoczynnego wyłącznika instalacyjnego
	3,00	szt			
39	Wacetob KNR 510
1011-01-090	(NP) Montaż oświetlenia zewnętrznego na rurze 2'' - - kpl. lampa oświetleniowa - wys. 3m
	1,00	kpl			
40	KNR 5-08
0309-09-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
41	KNR 5-08
0309-01-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
	1,00	szt			
42	KNR 5-08
0309-05-020	(NP) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
	1,00	szt			
		Razem:					
5		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - II ETAP budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo - Lipniczki - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 21
					
43	KNR 2-01E
701010000-040	(NP) Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I-II
	784,00	m			
44	KNR 5-10
0301-02-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	784,00	m			
45	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	784,00	m			
46	KNR 5-10
0301-03-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	794,00	m			
47	KNR 2-01E
704020100-040	(NP) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III
	784,00	m			
48	Wacetob KNR 403
1208-03-108	(NP) Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	21,00	pomiar			
49	Wacetob KNR 508
0901-04-108	(NP) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	84,00	pomiar			
		Razem:					
6		Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Sieć  kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Turzno-Lipniczki do istniejącej przepompowni w Koniczynkach - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 24
					
50	KNR 2-01E
701010000-040	(NP) Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I-II
	845,00	m			
51	KNR 5-10
0301-02-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
	845,00	m			
52	KNR 5-10
0103-03-040	(NP) Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 4x6 mm2
	845,00	m			
53	KNR 5-10
0301-03-040	(NP) Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m
	845,00	m			
54	KNR 2-01E
704020100-040	(NP) Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Gruntkategorii III
	845,00	m			
55	Wacetob KNR 403
1208-03-108	(NP) Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym
	24,00	pomiar			
56	Wacetob KNR 508
0901-04-108	(NP) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	96,00	pomiar			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Turzno I
Ilość r-g: 35,2588
						
2. 	Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Turzno I
Ilość r-g: 66,8587
						
3. 	Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Pompownia sieciowa Lipniczki
Ilość r-g: 35,2588
						
4. 	Szafka zasilająca - Pompownia sieciowa Lipniczki
Ilość r-g: 66,8587
						
5. 	Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - II ETAP budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo - Lipniczki - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 21
Ilość r-g: 666,1390
						
6. 	Wykopy i układanie kabli z zasypaniem - Sieć  kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Turzno-Lipniczki do istniejącej przepompowni w Koniczynkach - zasilanie indywidualnych przepompwni  szt. 24
Ilość r-g: 722,2265

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
Koszty pośr. od R 							
 							
Koszty pośr. od S 							
Zysk od R 							
Zysk od S 							
Zysk od KR 							
Zysk od KS 							
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN						
Stawka VAT 	22,00 %						
Wartość brutto 	 PLN