Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Remont rowów P-E, PD, PC
w gminie Łysomice
Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010120-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.
	km	2,40
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010109-04-052	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.
	ha	2,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010111-02-050	Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu.
	m2	20 000,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 15-010114-04-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp
	m2	44 500,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 15-010115-02-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m
	m2	44 500,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
 KNK2 -11 0927-040	Ręczne odmulenie dna szer.1,2 m warstwą 20 cm w km: 0+300-6+200; 8+300-9+750
	m	7 350,00

2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5	
 7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01W0217-02-060	Wykopy rowów i kanałów meliorac.przy regulacji rzek,objęt.na 1m rowu,rzeki lub kanału w m3 -do 1,5m3 wykon.koparką podsiębierną 0,25m3 na odkład.Grunt kat.III	m3	3 330,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010414-02-060	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych,o głębokości 1,0 m.Nachylenie skarpy 1:1,5szerokość dna do 1,0 m. Grunt kategorii III.
	m3	1 427,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010415-02-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III.
	m3	1 427,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010416-01-060	Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV.
	m3	3 330,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010506-01-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kat.  I-III.
	m2	14 400,00

3. Roboty umocnieniowe faszynowe

1	2	3	4	5	
 12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110503-06-040	Opaski pojedyncze z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruntach kat.III.Wykonanie z brzegu
	m	5 850,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010508-02-050	Darniowanie skarp na płask bez humusu.
	m2	1450,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210215-03-052	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu większym od 1:2
	ha	2,76
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010510-03-050	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
	m2	13 850,00

4. Przepusty szt. 6

1	2	3	4	5	
 16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010201-06-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.Kategoria gruntu IV 	m3	495,00
	
17	wg nakładów rzeczowych
KNR 4-01 10422-01-040	Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów	m	30,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 15-010206-0601-040	Rozbiórka rurociągu o średnicy 100 cm.Wydobycie rur mechanicznie
	m	36,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-03-050	Ułożenie geowłókniny o dwukierunkowej wytrzymałości na rozciąganie min. 40kN/m.
	m2	316,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180104-14-040	Ułożenie przewodu typu HEL COR  o średnicy równoważnej 1500 mm
	m	29,50
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180104-15-040	Ułożenie przewodu typu HEL COR o średnicy równoważnej 1650 mm
	m	40,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0504-04-060	Wykonanie podsypek pod przepust i zasypywanie przewodu z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III
	m3	560,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0504-04-060	Zasypywanie przepustu gruntem rodzimym z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Grunt kategorii I-III
	m3	70,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010506-01-050	Plantowanie powierzchni skarp przy przepuście ręcznie. Grunt kategorii I-III.
	m2	168,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110404-05-050	Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych o grubości 5 cm
	m2	58,50
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110404-06-050	Wykonanie z brzegu podsypek cementowo piaskowych. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	m2	58,50
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110405-02-050	Wykonanie z brzegu bruku o grubości 20 cm z kamienia naturalnego,średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich spoiny wypełnione mieszanką cementowo-piaskową	m2	58,50
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110414-02-040	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm
	m	54,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010508-02-050	Darniowanie skarp na płask bez humusu.
	m2	122,50
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310309-05-050	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych IOMB o grubości 12,5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - dwa pasy szer. 1,0 m dł. 8,0 m	m2	16,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310204-01-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego. Grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm
	m2	240,00
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310204-03-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
	m2	240,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310204-04-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm
	m2	240,00
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  60703-04-040	Bariery ochronne stalowe dwustronne,masa 1 m barier 49,0 kg
	m	160,00
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  60703-08-040	Zakończenia barier ochronnych stalowych dwustronnych, masa 1 m barier 49,0 kg
	m	80,00
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310702-04-020	Pachołki żelbetowe przy dwóch przepustach 15x15x200 cm
	szt	20,00

5. Ujęcie wód deszczowych ze strefy

1	2	3	4	5	
 37	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.
	m3	30,00
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110413-02-060	Wykonanie materaca kamienno-siatkowego Typu RENO grubości 30 cm, drut ocynkowany powlekany PCV 101 m2
	m3	30,30

6. Obudowa istniejących wylotów drenarskich szt. 4

1	2	3	4	5	
 39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.
	m3	12,00
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180207-05-040	Ułożenie rury kanalizacyjnej z PCW o średnicy zewnętrznej 225 mm (4 szt)
	m	8,00
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110411-01-050	Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" 100x50x10 cm
	m2	12,00
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110409-01-050	Umocnienie skarpy brukiem o grubości 12 cm z dybli betonowych na podsypce z piasku
	m2	8,00

7. Umocnienie dopływów bocznych szt 2

1	2	3	4	5	
 43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy pod umocnienia, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.
	m3	6,95
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110521-10-040	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat.III
	m	10,00
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110503-06-040	Opaski pojedyncze z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruntach kat. III. Wykonanie z brzegu
	m	40,00

8. Ubezpieczenie wlotu rowu PC do Strugi Papowskiej.

1	2	3	4	5	
 46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0217-04-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III
	m3	60,00
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III
	m3	42,00
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0415-02-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii III
	m3	102,00
	
49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110523-05-040	Palisady ze słupków drewnianych o średnicy 12-14 cm,długości 2,0 m wbijanych młotem pneumatycznym w grunt kat.III
	m	70,00
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110521-04-040	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III
	m	16,00
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110510-01-050	Brzegosłony płaskie grubości 20 cm z kiszek faszynowych śr. 20 cm.
	m2	210,00
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, ułożenie włókniny syntetycznej na skarpach i dnie rowu.
	m2	230,00

9. Umocnienie poniżej ujęcia ze strefy i przy przepustach (umocnienia z płyt betonowych ażurowych)

1	2	3	4	5	
 53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy pod umocnienia ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.
	m3	264,00
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-03-050	Ułożenie włókniny na skarpach i dnie cieku
	m2	1 497,00
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110404-0101-050	Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm pod płyty z gruntu rodzimego
	m2	1320,00
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-110411-01-050	Ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wymiarach100x50x10 cm
	m2	1 320,00