Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

								

ZP-341-10/2008/3						z dnia 07.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Buda Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
 W związku z par VIII p.6 SIWZ zgłaszamy dostrzeżone błędy w przedmiarach i dokumentacji projektowej. Niniejszym prosimy o sprawdzenie następujących rozbieżności  pomiędzy naszymi wyliczeniami, a ilościami zawartymi w przedmiarze robót :
 
                                            Roboty budowlane
 
  1.   Przedmiar  poz.23 ściany gr. 24 jest w przedmiarze 649,77  m2  - powinno być 1417  m2
  2.   Poz. 11  podkłady B-10  jest 38,5  m3  wg  według naszych wyliczeń przy założeniu powierzchni podkładu o szer. dna wykopu powinno być 56,6m3.Szerokosć podkładu przyjęto z uwagi na nie spowodowanie rozmoczenia gruntu oraz wymianę gruntów nienośnych poniżej 10 cm od poziomu posadowienia fundamentów.
  3.   Poz.12  podkłady z pospółki, jest 44,4 wg naszych wyliczeń powinno być 86,95.  Dotyczy  wymiany gruntu pod fundamentami  od poziomu spodu podkładu betonowego ujętego w poz.11/ poziom posadowienia minus 10cm  (90,25)/ do poziomu gruntów nośnych ( od 89,48  do  90,1).Czy dla pewności nie  spowodowania zmiany struktury gruntu nie należałoby zamiast pospółki zastosować chudego betonu. 
  4.  Przedmiar poz 101. podkłady z pospółki.
  a.  Hala
  Wg geologii poziom terenu ( od 89,98 do 90 m) średni 90,96 m. 
  Średni  poziom terenu po usunięciu 20 cm humusu 90,76  m .
  Rzędna góry zaprojektowanej podbudowy z pospółki ( 92,00-0,34) 91,66 m3.
  Przedmiar pospółki w miejscu hali powinien wynosić  675,9*(91,66-90,76)=   608,31 m3
  b.  Łącznik
 Wg geologii średni poziom terenu 91,23 m.  
  Średni poziom terenu po usunięciu 20 cm humusu 91,03 m. 
  Rzędna góry zaprojektowanej podbudowy z pospółki (92,0-0,2)= 91,8 m .
  Przedmiar podbudowy z pospółki w miejscu łącznika 521*(91,8-91,03)= 401,17 m3.  
 Łącznie przedmiar podbudowy z pospółki :
     Powinno być 608,31+401,17 = 1009,48  m3 
                                                     jest 254,2  m3
                                             brakuje 764,28  m 3.
.
5.   Przedmiar poz 101. wg naszych wyliczeń powinno być 572,5 m2  oraz  sufit  
podwieszony 2× GKF 196,3  m2
6.   Poz. 30 i 31
Wg naszych wyliczeń brakuje 400  kg stali zbrojeniowej. Czy jest w przedmiarze uwzględnione zbrojenie trzpieni T1.
7.   Poz. 36 
W przedmiarze brakuje 533,15  m2 szalunków stropu widowni z uskokami.
8.   Poz. 37, 44 i 45
Łącznie jest 8,52 t zbrojenia. Wg naszych wyliczeń powinno być 11,56 t zbrojenia: płyty widowni i uskoków oraz poz.10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 20.0, 20.1, 20.3, PA1, WH2, WH1, B.5.1, B.5.2, B.5.3, B.5.4, B.5.6, P.5.1, P.5.2, P.5.3,  P.5.4 oraz W51. W wyliczeniu uwzględniono zamianę WH1 na PH2 od strony łącznika, brakuje 3.04 t. 
9.  Poz.  46 
Wg przedmiaru  deskowanie belek, podciągów i wieńców  wynosi 385,76 m2.Wg naszych wyliczeń powinno wynosić 483,6  m2.
10. Brakuje w przedmiarze betonowania, szalowania i zbrojenia ścianki żelbetowej attyki, powyżej poziomu +7,2m widocznej na przekrojach architektonicznych. 

                             Instalacje elektryczne
1.  Dokumentacja przetargowa zawiera schemat tablicy TO-5 w segmencie E -
     brak jest pozycji w przedmiarze branży elektrycznej - czy należy wycenić.
2.  Dokumentacja przetargowa zawiera schemat tablicy TO-6 w segmencie E -
     brak jest pozycji w przedmiarze branży elektrycznej - czy należy wycenić.
3.  Dokumentacja przetargowa zawiera schemat tablicy TOK-4 w segmencie E -
     brak jest pozycji w przedmiarze branży elektrycznej - czy należy wycenić.
4.  Dokumentacja przetargowa zawiera schemat tablicy TW-4 w segmencie E -
     brak jest pozycji w przedmiarze branży elektrycznej - czy należy
     wycenić.
 
poz. 25 przedmiaru branży elektrycznej - tablica TO-2 znajduje się w
     segmencie A - czy należy ją wycenić. Jeżeli tak to proszę dostarczyć
     schemat tablicy TO-2
poz. 26 przedmiaru branży elektrycznej - tablica TO-3 znajduje się w
     segmencie B - czy należy ją wycenić. Jeżeli tak to proszę dostarczyć
     schemat tablicy TO-3
poz. 27 przedmiaru branży elektrycznej - tablica TO-1 znajduje się w
     segmencie C - czy należy ją wycenić. Jeżeli tak to proszę dostarczyć
     schemat tablicy TO-1
poz. 28 przedmiaru branży elektrycznej - proszę dostarczyć schemat tablicy
     WD-100
poz. 29 przedmiaru branży elektrycznej - proszę dostarczyć schemat tablicy
     TOMD
poz. 30 przedmiaru branży elektrycznej - proszę dostarczyć schemat tablicy
     TMD
poz. 31 przedmiaru branży elektrycznej - tablica TST-1 znajduje się w
     portierni - czy należy ją wycenić. Jeżeli tak to proszę dostarczyć
     schemat tablicy TST-1
poz. 54 przedmiaru branży elektrycznej - pozycja zawiera montaż tablicy
     wyników wraz z pulpitem. W zestawieniu wyposażenia również występują
     przedmiotowe urządzenia. Proszę określić dokładną specyfikację tych
     urządzeń jeżeli mają być przedmiotem wyceny w branży elektrycznej.
poz. 23 przedmiaru robót branży  elektrycznej:
Czy łącznie z tablicą TGB należy wycenić baterię kondensatorów KMB
12,5/2,5 kVAr 400V

Odpowiedzi - Roboty budowlane.
Ad  1  przedmiar  poz. 23  - ściany gr. 24 cm - należy przyjąć 1417 m²
Ad. 2 przedmiar  poz. 11 – podkłady B-10 – należy przyjąć 56,6 m³
Ad. 3 przedmiar poz. 12 – podkłady z pospółki – należy przyjąć 86,95 m³
          Na pytanie: „Czy dla pewności nie spowodowania  zamiany struktury gruntu nie    
                              należałoby zamiast pospółki zastosować chudego betonu?” 
         - odpowiedź  - nie
Ad. 4 przedmiar poz. 101 podkłady z pospółki – należy przyjąć 1009,48 m³
Ad. 5 dotyczy przedmiaru poz. 93 sufity podwieszane z rastrami 600x600 mm
          - należy przyjąć 579,96 m²
Ad. 6 przedmiar w poz. 30 i 31  - bez zmian
Ad. 7 przedmiar poz. 36 – należy doliczyć szalunki drobnowymiarowe stropu widowni 
                                           w ilości – 533,15 m²
Ad. 8 przedmiar poz. 37, 44, 45 – bez zmian
Ad. 9 przedmiar poz. 46 – należy przyjąć 483,6 m²
Ad. 10 ścianki attyk powyżej poziomu +7,2 m są murowane i występują w poz. 52   
            Przedmiaru
Odpowiedzi - Instalacje elektryczne
Ad.1 należy wycenić
Ad. 2 należy wycenić
Ad. 3 należy wycenić
Ad. 4 należy wycenić
Ad. 5 przedmiar poz. 25 – nie należy wyceniać
Ad. 6 przedmiar poz. 26 – nie należy wyceniać
Ad. 7 przedmiar poz. 27 – nie należy wyceniać 
Ad 8 przedmiar poz. 28 – jest to tablica dźwigu – dostarcza producent dźwigu – nie wyceniać
Ad 9 przedmiar poz. 29 – nie należy wyceniać
Ad 10 przedmiar poz. 30 – nie należy wyceniać
Ad. 11 przedmiar poz. 31 – ujęto TOK-4 i inst. TST -2 w POM. Trenera, a obwody są 
            zakończone w łączniku do Sali gimnastycznej   
Ad. 12 przedmiar poz. 54 – nie wyceniać, znajduje się w zestawieniu wyposażenia
Ad. 13 przedmiar poz.23 – nie wyceniać baterii kondensatorów KMB 12,5/2,5 kVAr 400V

W załączeniu:
1/ Schematy zasadnicze rozdzielnic TO-5, TOK-4, TOZ-3, TW4, TO-6
2/ Przekrój stropu widowni 

                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Łysomice

                                                                                                         mgr Bożena Cieplińska

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a