Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8
						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-10/2008/6						z dnia 11.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :

1.	W projekcie podstawowym Sali Gimnastycznej pokrycie dachu składa się z dwóch warstw papy zgrzewalnej na wełnie mineralnej układanej na blasze trapezowej, przedmiar robót poz. 67 i 68 mówi o pokryciu płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr. 175 mm np. Balex – Metal zgodnie z projektem zamiennym.

Proszę o potwierdzenie, że układ warstw nad pozostałymi częściami Sali Gimnastycznej to 2 x papa + wełna mineralna + blacha trapezowa.

2.	W nakładach materiałowych dla poz. 67 przedmiaru robót budowlanych – montaż płyt warstwowych – zbędne wydaje się stosowanie blachy trapezowej.
3.	Wg naszych wyliczeń powierzchnia pokrycia blachą trapezową dla poz. 66 oraz powierzchnia izolacji z wełny powinna wynosić 662,18 m².
4.	Jakich części dachu dotyczy ilość 917,49 m² pokrycia papą zgrzewalną w poz. 70.

Odpowiedź. 
Ad. 1 układ warstw pokrycia dachowego  nad pozostałymi częściami Sali gimnastycznej 
          to: 2 x papa termozgrzewalna + 20 cm wełny mineralnej twardej + blacha trapezowa 
                „CBT 35” 0,6 mm
Ad. 2 w nakładach materiałowych dla poz. 67 przedmiaru robót budowlanych – montaż płyt 
          warstwowych – nie wyceniać blachy trapezowej.
Ad. 3 w pozycji 66 przedmiaru robót budowlanych – montaż blachy trapezowej „CBT35” gr.    
          0,6 mm – należy przyjąć pow. 662,18 m²,
          w poz. 69 przedmiaru robót budowlanych – izolacje z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm
          należy przyjąć pow. 662,18 m²,
Ad. 4 w poz. 70 przedmiaru robót budowlanych – dwuwarstwowe pokrycie papą   
          termozgrzewalną  - należy przyjąć pow. 662,18 m²

                                                                                                 Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                    mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a