Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-11/2008/1						z dnia 12.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa łącznika ze szkoły podstawowej do Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr. 1
 w Łysomicach” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
    1/  „Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii i ewentualne dostarczenie informacji dodatkowych lub uzupełniających:
- z uwagi na rozbieżności między opisem technicznym a przedmiarem proszę o dostarczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dokładnym opisem rodzaju materiałów, 
- w poz. 56 kosztorysant ujął drzwi aluminiowe o odporności ogniowej  EI 30, w projekcie na rzucie parteru nie oznaczono tych drzwi. Proszę o zaznaczenie na rzucie tych drzwi i wpisanie wymiarów,
- w poz. 57 kosztorysant ujął 1 szt. drzwi zewnętrznych z PVC, w projekcie są 2 szt. Proszę o dokonanie korekty,
- w przedmiarach brakuje pozycji na dostawę i montaż drzwi zewnętrzny jednoskrzydłowych o wym. 1,0 x 2,10 (zgodnie z rzutem parteru),
-poz. 67 – brakuje pogrubienia posadzki o 3 cm (od 5 cm powyżej 2 cm),
- poz. 68 – proszę o sprecyzowanie wymiarów płytek Gres (w opisie tej pozycji są 20 x 20, a w materiałach 30 x 30),
- ponieważ cokół budynku wykonany jest w innej technologii należy dokonać podziału obmiaru na cokół i pozostałą część elewacji,
- brakuje pozycji- druga warstwa siatki na cokole,
- proszę dostarczyć rysunki szczegółów konstrukcji zadaszenia z profili zamkniętych,
- poz. 58 osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z blachy aluminiowej w przedmiarach jest 8,8 m (2,2*4) powinno być 10,8 mb (2,7*4).

Odpowiedzi: 
Ad. 1 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej  przedstawiono w załączniku nr. 1
Ad. 2 załącznik nr. 2 pokazuje lokalizację drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI 30,  
          szkło przeciwpożarowe, w poz. 56 przedmiaru robót należy przyjąć wym. 
          (1,5 m x 2,30 m) = 3,45 m²,
          należy wycenić również demontaż istniejących drzwi.
Ad. 3 w poz. 57 kosztorysu budowlanego należy przyjąć (2,1 x 2,4) x 2 = 10,08 m²
Ad. 4 należy wycenić dostawę i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV o 
          wym . 1,1 x 2,10 m = 2,31 m²
Ad. 5 w poz. 67 kosztorysu budowlanego należy wycenić pogrubienie posadzki o 3 cm
            (do 5 cm powyżej 2 cm)
Ad. 6 w poz. 68 kosztorysu budowlanego należy przyjąć płytki gres o wym. 20 cm x 20 cm
Ad. 7 dotyczy poz. 71 kosztorysu budowlanego - powierzchnia cokołu do wysokości 0,6 m 
             elewacji wynosi – 34,33 m², pozostała powierzchnia elewacji wynosi 99,79 m² 
Ad. 8 należy wycenić drugą warstwę siatki na cokole – obmiar 34,33 m²
Ad. 9 zał. Nr.3 zawiera przekrój konstrukcji zadaszenia i jest wystarczający do wyceny.
Ad. 10 w poz. 58 kosztorysu budowlanego – parapety zewnętrzne i wewnętrzne z blachy 
            aluminiowej - należy przyjąć obmiar (2,7m x 4) =  10,8 mb

                                                                                               Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                mgr inż. Piotr Kowal
Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a