Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-12/2008/3						z dnia 13.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.  Turzno, Kamionki Małe w gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno 
P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
	Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka9, 87-400 Golub- Dobrzyń zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
1)	Sieć kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Małych
a)	W kosztorysie ślepym poz. Nr 6 (rury kamionkowe „HEPWORTH” łączone na kielich i uszczelkę 1=2.00-2.50m o śr. nominalnej 250mm natomiast w zapisie SIWZ rurociąg kamionkowy Ø 200 w ilości 2471m

2)	Wymianka istniejącej sieci wodociągowej w m. Turzno (sieć główna)
a)	W kosztorysie ślepym poz. nr 13 (sieci wodociągowe w miastach – rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewnętrznej 63mm natomiast w zapisie SIWZ rurociąg z rur PVC Ø 63, 1,0 MPa w ilości 154m 
b)	W SIWZ wymieniono rurociąg z rur PVCØ32, 1,0 MPa w ilości 226m natomiast brak tej pozycji w kosztorysie ślepym.

3)	Sieć kanalizacji sanitarnej w Turznie
a)	w SIWZ wymieniono rurociąg PVC Ø 225 mm ciś. W ilości 372m natomiast brak tej pozycji w kosztorysie ślepym
b)	w SIWZ wymieniono rurociąg PVC Ø160 mm ciś. W ilości 907,0m natomiast w kosztorysie ślepym poz. nr 14 (rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160mm) w ilości 198,0m

Proszę określić, które z powyższych zapisów są prawidłowe i należy je skosztorysować.

Odpowiedzi: 
Ad. 1 a Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur w technologii tworzywowej o śr. 200mm PVC kl-S
Ad.2 a Wymiana sieci wodociągowej dotyczy przewodów o śr. 63 z rur PVC ciśnieniowych o połączeniach kielichowych.
Ad.2 b, c Nie jest przedmiotem przetargu
Dotyczy wymiany przyłączy wodociągowych, które inwestor wykona we własnym zakresie, nie ujmować w kosztorysie ofertowym.
Ad.3 a Należy w kosztorysie ofertowym wycenić rury PCW o śr. 225mm ciśnieniowe w ilości 372mb jako rury przewodowe w przyciskach na kanalizacji grawitacyjnej.
Ad. 3 b Należy w kosztorysie ofertowym wycenić rury PCW o średnicy 160mm ciśnieniowych w ilości 907mb jako przewodowych w przyciskach do wykonania grawitacyjnych przyłączy kanalizacyjnych. 
Niezależnie od powyższego należy wykonać zgodnie z nakładani rzeczowymi 198mb przewodu tłocznego z rur ciśnieniowych PCW śr.160mm. 

 

	                                                                                      Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                  mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika 
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a