Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-06/2010/01						

                                                                                        z dnia 15.04.2010 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058, 
poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778)   zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym Budowy kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Pyt.1: Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący  będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
Pyt.2: Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący  będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
Pyt.3: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?
Pyt.4: Czy zamawiający może określić technologię w jakiej ma zostać wykonany budynek – stalowa czy drewniana?
Pyt.5: Prosimy o sprostowanie ilości ciągów utwardzonych kostką betonową – wg przedmiaru jest ich ok. 812 m² po zsumowaniu, natomiast projekt zakłada ok. 642 m². Która z powyższych ilości jest poprawna?
Pyt.6: Czy należy dołączyć kosztorys ofertowy?
Pyt.7: Czy w miejsce usuniętego gruntów nasypowych należy uwzględnić dostawę piasku, żwirów czy kruszyw (pomijając podbudowy uwzględnione w projekcie)? W przypadku takiej konieczności prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarach.
Pyt.8: Prosimy o dokładne określenie ilości ogrodzenia, które ma zostać wykorzystane przy w/w inwestycji. Przedmiar jest rozbieżny w stosunku do opisu projektu.

Odpowiedzi:
Ad. 1 Dla wykonawcy wiążący będzie zarówno projekt jak i przedmiar.
Ad. 2 Wycenę należy wykonać na podstawie projektu i przedmiaru.
Ad. 3  Zamawiający potwierdza zgodność przedmiarów ze stanem faktycznym, natomiast obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w/w przedmiarów zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.

Ad. 4  Projektanci obiektu przewidywali wykonanie pomieszczeń sanitarnych w technologii kontenerowej o konstrukcji stalowej z wykończeniem z  blach stalowych powlekanych .
Ad. 5 Właściwą powierzchnią utwardzenia obejmuje przedmiar-obmiary i należy dokonać wyceny wg ujętych tam powierzchni. Są one zgodne z częścią graficzną opracowania .
Część opisowa PB jest niezgodna z obmiarem i częścią graficzną i nie obejmuje nawierzchni utwardzonej w obszarze terenu pomiędzy krawędzią boiska i bieżni i nawierzchni tarasu trybun , które ujęto tam jako  teren z zielenią trawiastą naturalną ,a po wprowadzeniu korekty w opracowaniu graficznym, nie wniesiono poprawki w opisie. Zewnętrzna nawierzchnia utwardzona-droga dojazdowa również została skorygowana ( na etapie końcowych uzgodnień opracowania) w zakresie szerokości i korekta ma swoje odzwierciedlenie w przedmiarze oraz części graficznej natomiast część opisowa PB zawiera niewłaściwe powierzchnie.
Ad. 6 Należy dołączyć kosztorys ofertowy
Ad. 7 Grunty nasypowe występujące w podłożu na obszarze projektowanego obiektu – są gruntami zagęszczanymi , nie posiadającymi  zanieczyszczeń obcych ( typu gruz i inne) , dlatego nie przewiduje się  ani w obmiarze ani w projekcie ich odwozu ( z wymianą gruntu - gdyż masy ziemne są zbilansowane), a użycie  do robót makroniwelacyjnych  z wbudowaniem w nasyp ,oraz zhałdowaniem i wbudowaniem w warstwę podłoża gruntowego ( końcowe doprofilowanie) pod powierzchnie z zielenią naturalną.
Ad. 8 Projekt w części graficznej  i opisowej oraz w przedmiar przewidują wykonanie ogrodzenia obiektu o łącznej długości razem z bramami i furtkami  335 mb. Szczegóły ogrodzenia z długościami ogrodzenia o poszczególnych wysokościach ujęte są na rys. 2a, 2b. Przedmiar jest zgodny z powyższymi rysunkami i obejmuje ogrodzenie na dł. 335 mb z bramą o wym  3,62*2,65m, dwoma furtkami o wym 1,26*2,65m oraz ogrodzeniem panelowym o różnej wysokości ( wg obmiaru o d h=2,65m - h=3,55m) – o powierzchni 1057,43 m2. Cokoły ( m3 cokołu i fundamentu betonowego ) oraz cokoły wzmocnione w formie muru oporowego  wraz z fundamentami pod słupki-zgodnie z przedmiarem , który jest zgodny z rysunkami szczegółowymi.

                                                                                                   Z up. Wójta 
                                                                                               mgr Bożena Cieplińska  
     Sekretarz Gminy

 Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a