Zał. Nr. 7

Inwestor:
URZĄD GMINY ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
87-148 ŁYSOMICE
Forma prawna: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
	Wykonawca:

 
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys ofertowy Nr:	1/TK/VI/07

Kod CPV: 45232400-6
Kody CPV:
32400000-7	Sieci	
45111200-0		
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych	
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych	
45232410-9		
45232423-3	Przepompownie ścieków	
45310000-3		
Data Oprac.: 2007-04-25
Nazwa budowy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, LIPNICZKI, KONICZYNKA , ORAZ II ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO PONIATÓWKA
Kod budowy: 
Adres budowy: , 87-148 GMINA ŁYSOMICE
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, LIPNICZKI, KONICZYNKA.
Tytuł / Rodzaj robót: ROBOTY ZIEMNE I SANITARNE
Podstawa opracowania:Wacetob KNR 201, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, Wacetob KNR 218, AW, KNR 7-07, KNNR 4 03, KNNR 4 10, KNR 2-02, Wacetob KNR 215, KI, KNNR 1 02, KNNR 1 06, KNNR 2 13, KNNR 2 19, KNNR 6 03, KNNR 6 05, KNR 2-31, KNNR 6 04
Waluta:PLN

Sporządził:
Ryszard Mueller

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót FIDIC

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jedn.	Wartość	
			Ilość	nazwa			
1	2	3	4	5	6	7	
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z MIEJSCOWOŚCI TURZNO - LIPNICZKI DO ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI W KONICZYNCE, ORAZ ŚCIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  "TURZNO I" 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
					
1		Roboty ziemne
					
1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	13 974,000	m3			
2		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	13 630,000	m3			
3		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	13 974,000	m3			
4		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	244,800	m2			
					Razem:		
2		Roboty instalacyjne
					
5		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	2 740,000	m2			
6		Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączonych na wcisk Multilayer SP Kl. S - dł 6 m - z Turzna do przepompowni w Lipniczkach 
	3 857,000	m			
7		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	6,000	odc. -1 prób.			
8		Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączonych na wcisk Multilayer SP Kl. S - dł 6 m - z przepompowni Lipniczki do przepompowni w Koniczynce
	1 623,000	m			
9		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	9,000	odc. -1 prób.			
10		Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
	28,000	200m -1 prób.			
11		Przyłącze kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	845,000	m			
12		Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.133/8,0mm w gruntach kat.III-IV_13_10Przejscia pod drogami 	70,000	m			
13		Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.244,5/8,0mm w gruntach kat.III-IV_13_10 Przejście pod dnem rowu.
	38,000	m			
14		Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi160mm  mm w rurach ochronnych
	38,000	m			
15		Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 63 mm w rurach ochronnych
	70,000	m			
16		Pompowanie wody
	100,000	h			
					Razem:		
3		Sieciowa przepompownia scieków "TURZNO I"
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
17		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	30,000	m3			
18		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	120,000	m3			
19		Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
20		Pompowanie wody
	48,000	h			
21		Kalkulacja indywidualna.POMPOWNIA TURZNO I - Dostawa i montaż prefabrykowanej pompowni ścieków w raz z automatyką  okablowaniem i przesłaniem danych w/g projektu i uruchomieniem np.: typu AEG-200 N-480PB z pompami ITT Flygt NP 3153.181HT/451 7,5 kW, lub firmy HIDROSTAL
	1,000	kpl			
22		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	20,000	m			
23		Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część stała
	1,100	m			
24		Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część otwierana
	0,700	m			
					Razem:		
4		Piaskownik przed przepompownią "TURZNO I"
					
25		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	20,000	m3			
26		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	80,000	m3			
27		Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
28		Pompowanie wody
	48,000	h			
29		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
30		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	2,000	[0.5 m] stud.			
31		Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	3,500	m			
32		Sieci  - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	4,000	m			
33		Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	5,000	m			
34		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	5,000	m			
35		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	1,000	kpl			
36		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	1,000	kpl			
37		Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
					Razem:		
5		Studnia odpowietrzająca
					
38		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	5,000	m3			
39		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	20,000	m3			
40		Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
41		Pompowanie wody
	48,000	h			
42		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
43		Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	5,300	m2			
44		Tynk na siatce dla ochrony styropianu
	5,300	m2			
45		Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm
	9,000	m			
46		Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 32/2 mm
	9,000	m			
47		Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
					Razem:		
6		Zagospodarowanie terenu przy przepompowni TURZNO I
					
48		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	75,000	m2			
49		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	50,000	m2			
50		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
	5,000	m2			
51		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	8,000	m			
52		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej
	60,000	m			
53		Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbet.pref.16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
	25,000	m			
54		Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
	1,000	kpl			
					Razem:		
					Razem:		
2		INDYWIDUALNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - PRZEPOMPOWNIE PRZYZAGRODOWE 
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
55		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, np. ALSYBET Kurzętnik
	24,000	1studnia			
56		Pompy odśrodkowe,zatapiane  np.: prod. "Hydro-Vacuum"  FZR1 2,2 kW wraz z skrzynką zasilająco-sterowniczą
	24,000	kpl			
57		Prowadnice z rur KO fi 25/2mm
	100,000	m			
58		Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	75,000	szt			
59		Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	126,000	m2			
60		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp.
	126,000	m2			
61		Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	24,000	szt			
62		Zawory zwrotny kulowy gwintowany z rewizją fi 50 mm
	24,000	szt			
					Razem:		
3		SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W LIPNICZKACH
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
1		Przejście pod dnem Strugi Torunskiej
					
63		Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
	220,000	m3			
64		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	1 190,000	m3			
65		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	3,000	1studnia			
66		Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych  PVC-U o średnicy zewnętrznej 200 x 5,9 mm łączonych na wcisk Multilayer SP KL. S- dł 6 m
	31,000	m			
67		Rury ochronne fi 323,9/8,0
	15,500	m			
68		Przeciaganie rurociągów przewodowych PCV fi 225mm mm w rurach ochronnych
	15,500	m			
					Razem:		
2		Sieciowa przepompownia ścieków "LIPNICZKI"
					
69		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	30,000	m3			
70		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	120,000	m3			
71		Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
72		Pompowanie wody
	48,000	h			
73		Kalkulacja indywidualna. POMPOWNIA LIPNICZKI - Dostawa i montaż prefabrykowanej pompowni ścieków wraz z automatyką, okablowaniem , przesłaniem danych w/g projektu i uruchomieniem, np.: typu AEG-150 N-490PB z pompami ITT Flygt CP 3102.181MT/460 3,1 kW, lub firmy HIDROSTAL
	1,000	kpl			
74		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 80 mm
	20,000	m			
75		Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część stała
	1,100	m			
76		Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część otwierana
	0,700	m			
					Razem:		
3		Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"
					
77		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	20,000	m3			
78		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	80,000	m3			
79		Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
80		Pompowanie wody
	48,000	h			
81		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
82		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	5,000	[0.5 m] stud.			
83		Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	3,500	m			
84		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	4,000	m			
85		Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	5,000	m			
86		Sieci  - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	5,000	m			
87		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	1,000	kpl			
88		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	1,000	kpl			
89		Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
					Razem:		
4		Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
					
90		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	45,000	m2			
91		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	10,000	m2			
92		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
	30,000	m2			
93		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	15,000	m			
94		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej
	7,000	m			
95		Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbet.pref.16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
	25,000	m			
96		Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
	1,000	kpl			
					Razem:		
					Razem:		
4		KOSZT ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - TURZNO I LIPNICZKI
					
97		Kalkulacja indywidualna - opłata za umieszczenie urządzeń stałych
	72,000	m2			
98		Kalkulacja indywidualna - opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym w przeliczeniu na jeden dzień - przyjąto 7 dni - powierzchnia zjezdni
	4 200,000	m2			
99		Kalkulacja indywidualna - opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym w przeliczeniu na jeden dzień - przyjąto 7 dni - powierzchnia chodników
	1 680,000	m2			
					Razem:		
5		SYSTEM MONITORINGU GPRS DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM GOSTKOWO
Kod CPV: 32400000-7 Sieci
					
100		Kalkulacja indywidualna - stanowisko dyspozytorskie (wizualizacja)
	1,000	kpl			
					Razem:		
					Ogółem:		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z MIEJSCOWOŚCI TURZNO - LIPNICZKI DO ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI W KONICZYNCE, ORAZ ŚCIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  "TURZNO I" 
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
					
1		Roboty ziemne
					
1	Wacetob KNR 201
0212-08-060	(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	13 974,000	m3			
2	Wacetob KNR 201
0222-01-060	(NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	13 630,000	m3			
3	Wacetob KNR 201
0228-03-060	(NP) Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	13 974,000	m3			
4	KNR 2-01
0322-02-050	(NP) Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	244,800	m2			
		Razem:					
2		Roboty instalacyjne
					
5	KNR 2-18
0501-01-050	(NP) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	2 740,000	m2			
6	KNR 2-18W
0408-02-040	(NP) Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączonych na wcisk Multilayer SP Kl. S - dł 6 m - z Turzna do przepompowni w Lipniczkach 
	3 857,000	m			
7	Wacetob KNR 218
0706-01-555	(NP) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	6,000	odc. -1 prób.			
8	KNR 2-18W
0408-02-040	(NP) Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC-U o średnicy zewnętrznej 160 x 4,7 mm łączonych na wcisk Multilayer SP Kl. S - dł 6 m - z przepompowni Lipniczki do przepompowni w Koniczynce
	1 623,000	m			
9	Wacetob KNR 218
0706-01-555	(NP) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	9,000	odc. -1 prób.			
10	Wacetob KNR 218
0705-02-556	(NP) Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
	28,000	200m -1 prób.			
11	Wacetob KNR 218
0808-01-040	(NP) Przyłącze kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	845,000	m			
12	Wacetob KNR 218
0306-06-040	(NP) Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.133/8,0mm w gruntach kat.III-IV_13_10Przejscia  pod drogami.
	70,000	m			
13	Wacetob KNR 218
0306-06-040	(NP) Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.244,5/8,0mm w gruntach kat.III-IV_13_10Przejście pod dnem rowu.
	38,000	m			
14	Wacetob KNR 218
0309-01-040	(NP) Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi160mm  mm w rurach ochronnych
	38,000	m			
15	Wacetob KNR 218
0309-01-040	(NP) Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 63 mm w rurach ochronnych
	70,000	m			
16	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	100,000	h			
		Razem:					
3		Sieciowa przepompownia scieków "TURZNO I"
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
17	Wacetob KNR 201
0203-08-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	30,000	m3			
18	Wacetob KNR 201
0210-02-060	(NP) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	120,000	m3			
19	KNNR 1 06
0501-020	(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
20	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	48,000	h			
21	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna.POMPOWNIA TURZNO I - Dostawa i montaż prefabrykowanej pompowni ścieków w raz z automatyką  okablowaniem i przesłaniem danych w/g projektu i uruchomieniem np.: typu AEG-200 N-480PB z pompami ITT Flygt NP 3153.181HT/451 7,5 kW, lub firmy HIDROSTAL
	1,000	kpl			
22	Wacetob KNR 218
0109-03-040	(NP) Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	20,000	m			
23	KNNR 2 13
0104-040	(NP) Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część stała
	1,100	m			
24	KNNR 2 13
0104-040	(NP) Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część otwierana
	0,700	m			
		Razem:					
4		Piaskownik przed przepompownią "TURZNO I"
					
25	Wacetob KNR 201
0203-08-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	20,000	m3			
26	Wacetob KNR 201
0210-02-060	(NP) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	80,000	m3			
27	KNNR 1 06
0501-020	(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
28	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	48,000	h			
29	Wacetob KNR 218
0513-03-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
30	Wacetob KNR 218
0513-04-557	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	2,000	[0.5 m] stud.			
31	Wacetob KNR 218
0407-01-040	(NP) Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	3,500	m			
32	Wacetob KNR 218
0109-01-040	(NP) Sieci  - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	4,000	m			
33	Wacetob KNR 218
0108-04-040	(NP) Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	5,000	m			
34	Wacetob KNR 218
0109-03-040	(NP) Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	5,000	m			
35	Wacetob KNR 218
0205-02-090	(NP) Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	1,000	kpl			
36	Wacetob KNR 218
0205-05-090	(NP) Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	1,000	kpl			
37	Wacetob KNR 215
0212-03-020	(NP) Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
		Razem:					
5		Studnia odpowietrzająca
					
38	Wacetob KNR 201
0203-08-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	5,000	m3			
39	Wacetob KNR 201
0210-02-060	(NP) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	20,000	m3			
40	KNNR 1 06
0501-020	(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
41	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	48,000	h			
42	Wacetob KNR 218
0513-03-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
43	KNR 2-02
0609-03-050	(NP) Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	5,300	m2			
44	KNNR 2 19
0101-050	(NP) Tynk na siatce dla ochrony styropianu
	5,300	m2			
45	KNNR 4 10
1503-040	(NP) Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 108/5.0 mm
	9,000	m			
46	KNNR 4 10
1506-040	(NP) Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 32/2 mm
	9,000	m			
47	Wacetob KNR 215
0212-03-020	(NP) Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
		Razem:					
6		Zagospodarowanie terenu przy przepompowni TURZNO I
					
48	KNNR 6 03
0701-050	(NP) Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	75,000	m2			
49	KNNR 6 05
0302-050	(NP) Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	50,000	m2			
50	KNR 2-31
0502-04-050	(NP) Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
	5,000	m2			
51	KNR 2-31
0403-03-040	(NP) Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	8,000	m			
52	KNNR 6 04
0106-040	(NP) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej
	60,000	m			
53	KNR 2-02
1804-02-040	(NP) Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbet.pref.16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
	25,000	m			
54	KNR 2-02
1808-07-090	(NP) Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
	1,000	kpl			
		Razem:					
		Razem:					
2		INDYWIDUALNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - PRZEPOMPOWNIE PRZYZAGRODOWE 
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
55	Wacetob KNR 218
0513-03-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, np. ALSYBET Kurzętnik
	24,000	1studnia			
56	KNR 7-07
0107-01-090	(NP) Pompy odśrodkowe,zatapiane  np.: prod. "Hydro-Vacuum"  FZR1 2,2 kW wraz z skrzynką zasilająco-sterowniczą
	24,000	kpl			
57	KNNR 4 03
0405-040	(NP) Prowadnice z rur KO fi 25/2mm
	100,000	m			
58	KNNR 4 10
1502-020	(NP) Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	75,000	szt			
59	KNR 2-02
0609-03-050	(NP) Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	126,000	m2			
60	KNR 2-02
0607-02-050	(NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp.
	126,000	m2			
61	Wacetob KNR 215
0212-03-020	(NP) Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	24,000	szt			
62	Wacetob KNR 215
0130-06-020	(NP) Zawory zwrotny kulowy gwintowany z rewizją fi 50 mm
	24,000	szt			
		Razem:					
3		SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W LIPNICZKACH
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
1		Przejście pod dnem Strugi Torunskiej
					
63	KNNR 1 02
1202-060	(NP) Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
	220,000	m3			
64	Wacetob KNR 201
0222-01-060	(NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	1 190,000	m3			
65	Wacetob KNR 218
0513-01-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	3,000	1studnia			
66	KNR 2-18W
0408-03-040	(NP) Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych  PVC-U o średnicy zewnętrznej 200 x 5,9 mm łączonych na wcisk Multilayer SP KL. S- dł 6 m
	31,000	m			
67	Wacetob KNR 218
0307-03-040	(NP) Rury ochronne fi 323,9/8,0
	15,500	m			
68	Wacetob KNR 218
0309-01-040	(NP) Przeciaganie rurociągów przewodowych PCV fi 225mm mm w rurach ochronnych
	15,500	m			
		Razem:					
2		Sieciowa przepompownia ścieków "LIPNICZKI"
					
69	Wacetob KNR 201
0203-08-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	30,000	m3			
70	Wacetob KNR 201
0210-02-060	(NP) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	120,000	m3			
71	KNNR 1 06
0501-020	(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
72	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	48,000	h			
73	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna.POMPOWNIA LIPNICZKI - Dostawa i montaż prefabrykowanej pompowni ścieków wraz z automatyką, okablowaniem , przesłaniem danych w/g projektu i uruchomieniem, np.: typu AEG-150 N-490PB z pompami ITT Flygt CP 3102.181MT/460 3,1 kW, lub firmy HIDROSTAL
	1,000	kpl			
74	Wacetob KNR 218
0109-03-040	(NP) Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	20,000	m			
75	KNNR 2 13
0104-040	(NP) Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część stała
	1,100	m			
76	KNNR 2 13
0104-040	(NP) Balustrady z kątownika KO 35/35/4mm-część otwierana
	0,700	m			
		Razem:					
3		Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"
					
77	Wacetob KNR 201
0203-08-060	(NP) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	20,000	m3			
78	Wacetob KNR 201
0210-02-060	(NP) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	80,000	m3			
79	KNNR 1 06
0501-020	(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
80	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	48,000	h			
81	Wacetob KNR 218
0513-03-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
82	Wacetob KNR 218
0513-04-557	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	5,000	[0.5 m] stud.			
83	Wacetob KNR 218
0407-01-040	(NP) Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	3,500	m			
84	Wacetob KNR 218
0109-01-040	(NP) Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	4,000	m			
85	Wacetob KNR 218
0108-04-040	(NP) Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	5,000	m			
86	Wacetob KNR 218
0109-03-040	(NP) Sieci  - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	5,000	m			
87	Wacetob KNR 218
0205-02-090	(NP) Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	1,000	kpl			
88	Wacetob KNR 218
0205-05-090	(NP) Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	1,000	kpl			
89	Wacetob KNR 215
0212-03-020	(NP) Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
		Razem:					
4		Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
					
90	KNNR 6 03
0701-050	(NP) Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	45,000	m2			
91	KNNR 6 05
0302-050	(NP) Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	10,000	m2			
92	KNR 2-31
0502-04-050	(NP) Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
	30,000	m2			
93	KNR 2-31
0403-03-040	(NP) Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
	15,000	m			
94	KNNR 6 04
0106-040	(NP) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej
	7,000	m			
95	KNR 2-02
1804-02-040	(NP) Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbet.pref.16x12x255 cm obsadzonych w gruncie
	25,000	m			
96	KNR 2-02
1808-07-090	(NP) Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
	1,000	kpl			
		Razem:					
		Razem:					
4		KOSZT ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - TURZNO I LIPNICZKI
					
97	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - opłata za umieszczenie urządzeń stałych
	72,000	m2			
98	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym w przeliczeniu na jeden dzień - przyjąto 7 dni - powierzchnia zjezdni
	4 200,000	m2			
99	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - opłata za prowadzenie robót w pasie drogowym w przeliczeniu na jeden dzień - przyjąto 7 dni - powierzchnia chodników
	1 680,000	m2			
		Razem:					
5		SYSTEM MONITORINGU GPRS DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM GOSTKOWO
Kod CPV: 32400000-7 Sieci
					
100	(AW) AW
0	(NP) Kalkulacja indywidualna - stanowisko dyspozytorskie (wizualizacja)
	1,000	kpl			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z MIEJSCOWOŚCI TURZNO - LIPNICZKI DO ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI W KONICZYNCE, ORAZ ŚCIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  "TURZNO I" 
Kod Słownika Zamówień: 45231000-5
Ilość r-g: 7 199,4558
						
1.	Roboty ziemne
Ilość r-g: 3 163,3831
						
2.	Roboty instalacyjne
Ilość r-g: 3 545,7219
						
3.	Sieciowa przepompownia scieków "TURZNO I"
Kod Słownika Zamówień: 45232423-3
Ilość r-g: 97,1900
						
4.	Piaskownik przed przepompownią "TURZNO I"
Ilość r-g: 85,0015
						
5.	Studnia odpowietrzająca
Ilość r-g: 163,5522
						
6.	Zagospodarowanie terenu przy przepompowni TURZNO I
Ilość r-g: 144,6070
						
2. 	INDYWIDUALNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - PRZEPOMPOWNIE PRZYZAGRODOWE 
Kod Słownika Zamówień: 45232423-3
Ilość r-g: 1 114,5124
						
3. 	SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W LIPNICZKACH
Kod Słownika Zamówień: 45232423-3
Ilość r-g: 472,0980
						
1.	Przejście pod dnem Strugi Torunskiej
Ilość r-g: 174,7500
						
2.	Sieciowa przepompownia ścieków "LIPNICZKI"
Ilość r-g: 49,1900
						
3.	Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"
Ilość r-g: 139,7815
						
4.	Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
Ilość r-g: 108,3765
						
4. 	KOSZT ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - TURZNO I LIPNICZKI
Ilość r-g: 0,0000
						
5. 	SYSTEM MONITORINGU GPRS DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM GOSTKOWO
Kod Słownika Zamówień: 32400000-7
Ilość r-g: 0,0000

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
Koszty pośr. od R 							
Koszty pośr. od S 							
Zysk od R 							
Zysk od S 							
Zysk od KR 							
Zysk od KS 							
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN						
Stawka VAT 	22,00 %						
Wartość brutto 	 PLN