Inwestor:
URZĄD GMINY ŁYSOMICE
87-148 ŁYSOMICE
87-148 Łysomice
	Wykonawca:

 
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys ofertowy Nr:	

Nazwa budowy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPNICZKI GM. ŁYSOMICE
Kod budowy: 
Adres budowy: miejscowość Lipniczki, 87-148 Łysomice
Obiekt: Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna
Rodzaj robót: Roboty sanitarne
Nr. Umowy: 
CPV: 45232400-6, Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Kody CPV:
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych	
Data oprac.: 2007-11-29
Umowa z dnia: 
Załączniki:
Podstawa opracowania: Wacetob KNR 201, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, Wacetob KNR 218, KNNR 1 02, KNR 7-07, KNNR 2 06, KNNR 4 10, KI, Wacetob KNR 215, KNR 2-02, KNNR 1 06
Waluta:PLN

Sporządził:
Ryszard Mueller

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniczki
.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 87-148 Łysomice 
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNICZKACH

1	2	3	4	5	
 
1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010212-08-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3	3 609,750
	
2	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010222-01-060
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3	3 576,320
	
3	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010228-03-060
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - współczynnik do S=0,25
	m3	3 576,320
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010322-02-050
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2	6 686,000

2. Roboty instalacyjne

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-01-050
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	m2	1 671,000
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC PN10, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
	m	1 223,500
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0421-03-020
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk
	szt	40,000
	
8	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180706-02-777
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	odc. -1 prób.	6,000
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-02-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  PN10 o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
	m	268,000
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0421-02-020
	Kształtki PVC  PN10 kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk
	szt	18,000
	
11	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180706-01-777
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	odc. -1 prób.	1,000
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0108-06-040
	Kanały z rur ciśnieniowych  typu PVC o średnicy zewnętrznej 225 mm łączone na wcisk
	m	143,000
	
13	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180706-03-777
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 225 mm
	odc. -1 prób.	1,000
	
14	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180408-02-040
	Kanały z rur PVC , PN10, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m	17,000
	
15	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180705-02-778
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC, o śr.nominalnej 160 mm
	200m -1 prób.	1,000
	
16	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180808-01-040
	Przyłącze kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	m	35,000
	
17	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-01-275
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1studnia	51,000
	
18	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-02-779
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.	-153,000
	
19	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-03-275
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1studnia	17,000
	
20	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-04-779
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.	3,000
	
21	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-04-779
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.	-23,000
	
22	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180306-06-040
	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.244,5/8,0mm w gruntach kat.III-IV Przejście pod drogą.
	m	9,000
	
23	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180309-01-040
	Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi160mm  mm w rurach ochronnych
	m	9,000
	
24	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180306-06-040
	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.323,9/8,0mm w gruntach kat.III-IV. Przejście pod drogą.
	m	73,500
	
25	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180309-01-040
	Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi200mm  mm w rurach ochronnych
	m	73,500

3. Przejście pod dnem Strugi Torunskiej

1	2	3	4	5	
 26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 1 021202-060
	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
	m3	220,000
	
27	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010222-01-060
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3	1 190,000
	
28	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-01-275
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1studnia	3,000
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC PN10, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
	m	31,000
	
30	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180307-03-040
	Rury ochronne fi 323,9/8,0
	m	15,500
	
31	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180309-01-040
	Przeciaganie rurociągów przewodowych PCV fi 225mm mm w rurach ochronnych
	m	15,500

4. Indywidualne przepompownie ścieków  - szt 2

1	2	3	4	5	
 32	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-03-275
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1studnia	2,000
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070107-01-090
	Pompy zatapialne wirowe dla indywidualnych przepompowni ścieków dostosowanych do przyłączy PE fi 63 mm - wydajność 1,95 l/s = 7,0 m3/h, wysokość podnoszenia 14 m słupa wody z kompletnym osprzętem, wraz z skrzynką zasilającą i sterującą
	kpl	2,000
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 4 101502-020
	Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	szt	3,000
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 2 060203-050
	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
	m2	5,300
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-03-050
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,kanałów,rowów itp. - zabezpieczenie styropianu
	m2	5,300
	
37	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2150212-03-020
	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	szt	2,000
	
38	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2150130-06-020
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	szt	2,000

5. Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"

1	2	3	4	5	
 39	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010203-08-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3	20,000
	
40	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2010210-02-060
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	m3	80,000
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 1 060501-020
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	szt	8,000
	
42	wg nakładów
rzeczowych
 KI0
	Pompowanie wody
	h	40,000
	
43	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-03-275
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1studnia	1,000
	
44	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180513-04-779
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.	5,000
	
45	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180407-01-040
	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	m	3,500
	
46	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180109-01-040
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	m	4,000
	
47	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180108-04-040
	Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	m	5,000
	
48	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180109-03-040
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	m	5,000
	
49	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180205-02-090
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	kpl	1,000
	
50	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2180205-05-090
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	kpl	1,000
	
51	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob KNR 2150212-03-020
	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	szt	1,000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNICZKACH
					
1		Roboty ziemne
					
1	Wacetob KNR 201
0212-08-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	3 609,750	m3			
2	Wacetob KNR 201
0222-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	3 576,320	m3			
3	Wacetob KNR 201
0228-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - współczynnik do S=0,25
	3 576,320	m3			
4	KNR 2-01
0322-02-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	6 686,000	m2			
		Razem:					
2		Roboty instalacyjne
					
5	KNR 2-18
0501-01-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	1 671,000	m2			
6	KNR 2-18W
0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC PN10, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
	1 223,500	m			
7	KNR 2-18W
0421-03-020	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk
	40,000	szt			
8	Wacetob KNR 218
0706-02-777	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	6,000	odc. -1 prób.			
9	KNR 2-18W
0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  PN10 o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
	268,000	m			
10	KNR 2-18W
0421-02-020	Kształtki PVC  PN10 kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk
	18,000	szt			
11	Wacetob KNR 218
0706-01-777	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	1,000	odc. -1 prób.			
12	KNR 2-18W
0108-06-040	Kanały z rur ciśnieniowych  typu PVC o średnicy zewnętrznej 225 mm łączone na wcisk
	143,000	m			
13	Wacetob KNR 218
0706-03-777	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 225 mm
	1,000	odc. -1 prób.			
14	Wacetob KNR 218
0408-02-040	Kanały z rur PVC , PN10, łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	17,000	m			
15	Wacetob KNR 218
0705-02-778	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC, o śr.nominalnej 160 mm
	1,000	200m -1 prób.			
16	Wacetob KNR 218
0808-01-040	Przyłącze kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	35,000	m			
17	Wacetob KNR 218
0513-01-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	51,000	1studnia			
18	Wacetob KNR 218
0513-02-779	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-153,000	[0.5 m] stud.			
19	Wacetob KNR 218
0513-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	17,000	1studnia			
20	Wacetob KNR 218
0513-04-779	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	3,000	[0.5 m] stud.			
21	Wacetob KNR 218
0513-04-779	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-23,000	[0.5 m] stud.			
22	Wacetob KNR 218
0306-06-040	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.244,5/8,0mm w gruntach kat.III-IV Przejście pod drogą.
	9,000	m			
23	Wacetob KNR 218
0309-01-040	Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi160mm  mm w rurach ochronnych
	9,000	m			
24	Wacetob KNR 218
0306-06-040	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.323,9/8,0mm w gruntach kat.III-IV. Przejście pod drogą.
	73,500	m			
25	Wacetob KNR 218
0309-01-040	Przeciaganie rurociągów przewodowych PE fi200mm  mm w rurach ochronnych
	73,500	m			
		Razem:					
3		Przejście pod dnem Strugi Torunskiej
					
26	KNNR 1 02
1202-060	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
	220,000	m3			
27	Wacetob KNR 201
0222-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	1 190,000	m3			
28	Wacetob KNR 218
0513-01-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	3,000	1studnia			
29	KNR 2-18W
0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC PN10, o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
	31,000	m			
30	Wacetob KNR 218
0307-03-040	Rury ochronne fi 323,9/8,0
	15,500	m			
31	Wacetob KNR 218
0309-01-040	Przeciaganie rurociągów przewodowych PCV fi 225mm mm w rurach ochronnych
	15,500	m			
		Razem:					
4		Indywidualne przepompownie ścieków  - szt 2
					
32	Wacetob KNR 218
0513-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	2,000	1studnia			
33	KNR 7-07
0107-01-090	Pompy zatapialne wirowe dla indywidualnych przepompowni ścieków dostosowanych do przyłączy PE fi 63 mm - wydajność 1,95 l/s = 7,0 m3/h, wysokość podnoszenia 14 m słupa wody z kompletnym osprzętem, wraz z skrzynką zasilającą i sterującą
	2,000	kpl			
34	KNNR 4 10
1502-020	Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	3,000	szt			
35	KNNR 2 06
0203-050	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
	5,300	m2			
36	KNR 2-02
0607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,kanałów,rowów itp. - zabezpieczenie styropianu
	5,300	m2			
37	Wacetob KNR 215
0212-03-020	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	2,000	szt			
38	Wacetob KNR 215
0130-06-020	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	2,000	szt			
		Razem:					
5		Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"
					
39	Wacetob KNR 201
0203-08-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	20,000	m3			
40	Wacetob KNR 201
0210-02-060	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
	80,000	m3			
41	KNNR 1 06
0501-020	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	8,000	szt			
42	 KI
0	Pompowanie wody
	40,000	h			
43	Wacetob KNR 218
0513-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	1,000	1studnia			
44	Wacetob KNR 218
0513-04-779	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	5,000	[0.5 m] stud.			
45	Wacetob KNR 218
0407-01-040	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 225 mm
	3,500	m			
46	Wacetob KNR 218
0109-01-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	4,000	m			
47	Wacetob KNR 218
0108-04-040	Przewód wentylacji z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
	5,000	m			
48	Wacetob KNR 218
0109-03-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 80 mm
	5,000	m			
49	Wacetob KNR 218
0205-02-090	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	1,000	kpl			
50	Wacetob KNR 218
0205-05-090	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
	1,000	kpl			
51	Wacetob KNR 215
0212-03-020	Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	1,000	szt			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	

1. 	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNICZKACH
Ilość r-g: 8 323,6942
					
1.	Roboty ziemne
Ilość r-g: 5 114,5747
					
2.	Roboty instalacyjne
Ilość r-g: 2 819,9401
					
3.	Przejście pod dnem Strugi Toruńskiej
Ilość r-g: 174,7500
					
4.	Indywidualne przepompownie ścieków  - szt 2
Ilość r-g: 82,6479
					
5.	Piaskownik przed przepompownią ścieków "LIPNICZKI"
Ilość r-g: 131,7815

Koszty z narzutami (netto) 	 PLN					
Stawka VAT 	22,00 %					
Wartość brutto 	 PLN