Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-9/2009/05						

                                                                                        z dnia 19.11.2009r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058 ) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. 
Remontu i modernizacji 1. Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku   
 oraz 2. Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, w ramach realizacji projektu: ,,1. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie 2. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku”,w ramach działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Oferent po zapoznaniu się z SIWZ  prosi o wyjaśnienie:
1.	W jaki sposób należy zakończyć krawędź dachu po ułożeniu styropapy, i w którym miejscu mocować rynnę?
2.	Prosimy o poprawienie poz. Nr 13 przedmiaru robót świetlicy w Zakrzewku z uwzględnieniem styropapy gr. 8 cm.
3.	Czy okno oznaczone symbolem O5 według wykazu stolarki traktować jako rozwierno - uchylne, czy też należy wycenić jako witrynę?
4.	Pozycja 3 przedmiaru robót świetlicy Zakrzewko obejmuje wymianę stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej w ilości 8,36 m2. Zaprojektowano 3 szt. Drzwi dwuskrzydłowych( dwa drzwi wewnętrznych i jedne zewnętrzne), o powierzchni razem 12,35 m2. Jaką wartość powierzchni przyjąć do kosztorysu?
5.	Pozycja 45 i 46  przedmiaru robót świetlicy Zakrzewko obejmuje wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w ilości 2,31 m2. Zaprojektowano 6 szt. Drzwi wewnętrznych o ogólnej powierzchni 12,18 m2. Jaką wartość przyjąć do kosztorysu?
6.	W projekcie świetlicy Zakrzewko opis pkt 5.4.6 przyjęto drzwi wewnętrzne płycinowe firmy PORTA. Prosimy o podanie dokładnego wzoru i kolorystyki oraz określenie typu ościeżnicy ( obejmująca czy zwykła).

Odpowiedzi:
Ad 1.  Ten problem techniczny zostanie rozwiązany w trakcie realizacji inwestycji przez 
           inspektora nadzoru, nie ma wpływu na prawidłowość wyceny oferty.
Ad 2.  W poz. 13 kosztorysu ofertowego i przedmiaru nr. 4/VIII/ZAKRZEWKO/09 zmienia 
          się grubość styropapy z 10 cm na 8 cm.
Ad. 3 Okno oznaczone symbolem 05 według wykazu stolarki (świetlica w Zakrzewku) jest 
          rozwierno-uchylne.
Ad 4. W kosztorysie ofertowym i przedmiarach nr. 4/VIII/ZAKRZEWKO/09  w poz. 3 
          należy przyjąć 3,96 m² (1 szt.), w poz. 4 zmienić na drzwi wejściowe wewnętrzne w 
          ilości 7,98 m² (2 szt)
Ad 5. W kosztorysie ofertowym i przedmiarach nr. 4/VIII/ZAKRZEWKO/09  w poz. 45 
          należy przyjąć 12,4 m² (6 szt.), w poz. 46 należy przyjąć 12,4  m² (6 szt)
Ad 6. Drzwi wewnętrzne nie muszą być firmy PORTA, powinny być o nie gorszych    
          parametrach technicznych, ościeżnica zwykła. Wzór i kolor zostanie określony w 
          trakcie realizacji zadania – nie ma to wpływu na wycenę oferty

                                                                                                Wójt Gminy Łysomice
                                                                                                 mgr inż. Piotr Kowal

 Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a